包二招标内容及要求

一、项目概况

建设110个森林防火卡口监控点可全天候对经过卡口的车辆进行实时记录和监测，卡口平台设有的LED屏及语音功能，能够实时对通过的车辆或行人进行安全提示，增强群众的森林防火意识。森林防火卡口监控点数量分布详见下表，具体点位在项目安装前配合实施地所在单位确定：

	项目名称
	单位
	龙岩市
	合计

	
	
	永定仙岽国有林场
	上杭白砂国有林场
	武平南坊国有林场
	连城邱家山国有林场
	漳平五一国有林场
	福建梅花山国家级自然保护区
	福建梁野山国家级自然保护
区
	福建汀江源国家级自然保护
区
	

	森林防火卡口监控点
	套
	15
	30
	9
	10
	10
	20
	10
	6
	110


二、技术和服务要求

★（一）采购清单、技术参数及要求

	序号
	设备及软件名称
	主要性能指标
	数量
	单位
	说明

	1
	4G室外全彩筒式摄像机

	1.4G 全彩全网通，1/2.7" CMOS 4G 全彩筒型网络摄像机；

2.存储功能：内置32G EMMC存储颗粒，支持Micro SD，断网本地存储及断网续传；内置256G内存卡；

3.通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口；

4.音频接口：1对音频输入（Line in）/输出外部接口；

5.报警输出：1路；

6.工作温度和湿度：-40℃—+60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；

7.电源供应：DC12V±25%；

8.功耗：≤9Wmax ；

9.防护等级：≥IP67；

10.补光照射距离：≥30m。
	110
	台
	

	2
	防火宣传播音柱
	1.雷达：触发式语音提示，感应距离≥15m；

2.喇叭：额定阻抗≥8Ω、额定噪声功率≥20W、额定频率范围 600-6000Hz、额定特性灵敏度≥99db、额合定谐波失真系数≤20%。
	110
	个
	

	3
	户外LED显示屏
	节能型P10单红户外LED，显示尺寸：≥320*960mm；内置WIFI，可用手机修改LED内容信息，U盘更改语音信息。（需提供由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效的检验检测报告复印件证明，检测报告上须体现“CMA”标志）
	110
	个
	

	4
	高效单晶太阳能发

电单元
	1.单晶硅太阳能电池板≥120w；

2.太阳能专用胶体蓄电池含电池地埋箱≥ 100AH；

3.具有12V/24V自动判别，含远程通讯功能（RJ12 数据接口），充电具有过冲、过放、过载、 TVS  防雷保护电路。
	110
	套
	

	5
	储能电池单元
	锂电池，电池包内置过流、过压、短路等保护功能，容量≥12V300AH，阴雨天情况下，可持续待机 5-7天，电池寿命可达≥6年，输入12-18V，输出12-15V（可调），含电池防水箱。
	110
	套
	

	6
	监控杆
	主杆≥F212*L185*5.0*H6000mm ，杆体底座加强骨架，喷塑，高度≥6m；杆加工工艺：防腐工艺处理、镀锌、 静电喷涂、防雷。
	110
	杆
	

	7
	监控用装配箱
	采用抱杆托架安装，箱体材质采用不锈钢，防尘防水，带雨遮，安装简便，尺寸≥400*500*250mm。
	110
	个
	

	8
	4G 无线路由器
	全网通，转发性能≥350Kpps，防大墙性能≥800Mbps，加密性能≥40Mbps ，WAN以太口： ≥1GE+ ISFP； LAN以太口：≥4GE（全部支持切换为WAN接口），外置天线。
	110
	台
	

	9
	广告牌
	根据不同的应用场景，可选配不同造型，不同尺寸的广告牌。
	110
	个
	

	10
	系统集成
	1.含BV2.5、电源线RVV3*1.0、网络线UTP6、金属软管等。

2.森林防火卡口监控点建设完成后，统一接入到市林业局视频汇聚平台。

3.包含3年维保的设备费用、软件对接、流量卡、电费、人工、材料、税金等满足续保要求所需的一切费用。
	1
	项
	


★（二）其他要求

本项目采用4G网络通讯传输视频信号。投标人为基础电信运营企业的，须提供国家工业和信息化部颁发的有效的基础电信业务经营许可证复印件；投标人为非基础电信运营企业的，须提供有效的运营企业授权相关链路使用权的证明材料复印件，并同时提供授权运营企业的基础电信业务经营许可证复印件及投标人承诺应用于本项目的《承诺函》（格式见附件）。

★（三）项目建设要求

1.本项目110个点位施工前应先设计，确定安装坐标点，实施点位需具备4G信号。

2.投标方在满足设备要求后，应充分考虑各种风险因素，如货物价格、运输费用、装卸费用、安装费用、调试费用、数据迁移、税金以及满足建设要求所需的人工、设备、软件、配件、涉及相关软件授权等一切费用，采购方不再增加任何费用。

3.本次新建防火监测卡口设备需保证与新建防火视频预警应用平台系统和福建省林业局视频平台无缝对接，新增存储设备与原存储设备共享存储空间，为保障防火预警安全业务持续，不得影响平台业务功能使用。告知后3日内仍未解决问题的扣除履约保证金，按违约处理。

