包一招标内容及要求

一、项目概况

本次采购主要实施内容有：

1.前端视频监控

森林防火前端视频监控点25处，包含9台重载云台和16台中载云台，监控点位置为满足防火需求效果，偏离不超过30米范围，规划位置如下：

	序号
	单位
	位置
	经度
	纬度

	1
	白砂林场
	上杭白砂岭
	116.62788
	25.17014

	2
	
	上杭蛟洋丘坊
	116.67812
	25.21183

	3
	
	上杭白砂
	116.59812
	25.13586

	4
	
	上杭白砂军桥
	116.53063
	25.11257

	5
	
	上杭湖洋文光村
	116.34064
	25.04715

	6
	
	上杭马尾松种子园
	116.58497
	25.123873

	7
	梅花山保护区
	连城莒溪太平僚
	116.88539
	25.41099

	8
	
	上杭步云桂和村
	116.85679
	25.329

	9
	
	连城庙前岩背
	116.7575
	25.409599

	10
	南坊林场
	武平东留苏湖张坑
	115.935178
	25.176479

	11
	
	武平东留背寨
	115.86086
	25.183168

	12
	
	武平东留新福
	115.992011
	25.220058

	13
	
	武平南坊南洞
	115.969398
	25.2665

	14
	
	武平太阳管护站
	115.938462
	25.201091

	15
	仙岽林场
	永定下洋初溪村
	116.897697
	24.5485

	16
	
	永定初溪村池牛岗
	116.914795
	24.540499

	17
	
	永定湖山象湖
	116.89842
	24.426825

	18
	梁野山保护区
	武平中堡新化村
	116.298599
	25.2827

	19
	
	武平永平朝阳村
	116.171294
	25.252575

	20
	汀江源保护区
	长汀庵杰黄坑村
	116.452336
	25.948009

	21
	
	长汀四都新华
	116.262423
	25.692925

	22
	邱家山林场
	连城赖源黄泥坪
	117.141423
	25.597022

	23
	
	连城姑田高音顶
	117.005087
	25.649611

	24
	
	连城姑田大洋地下村
	116.884235
	25.724895

	25
	
	连城姑田
	116.973462
	25.693159


2.视频监控后端系统。包含以下内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	目的及需求说明

	一
	数据存储中心
	　
	　
	　

	　
	数据存储服务器及集成
	1
	套
	对长期积累的业务数据进行备份管理并设备权限查看与管理。

	二
	数据应用中心
	　
	　
	　

	1
	监测系统集成与防火监测系统提升
	1
	套
	将现有防火监测系统进行提升，以卫星、多普勒雷达、视频、地面反馈实现综合火情感知，并以模型预测细化到乡镇级的火险等级。

	2
	移动数据采集终端
	2
	台
	外业采集、移动展示。

	三
	数据处理中心
	　
	　
	　

	1
	数据处理云桌面设备
	1
	套
	以云桌面方式，通过服务器虚拟出15个终端，用于各项技术工作实施。

	2
	空调
	5
	台
	更新部分已失去功能的空调。

	四
	数据展示中心
	　
	　
	　

	1
	P1.5小间距LED屏及配套
	6
	M2
	建约6 m2LED屏。

	2
	大屏控制设备
	3
	台
	分别控制外网与政府信息网

	3
	98寸交互一体机及电视墙装饰
	1
	套
	用于日常宣传。

	4
	手拉手会议设备改造
	1
	套
	通过更换手拉手和增加音箱改善提升主席台声音质量。

	5
	综合网络布线
	1
	项
	重新梳理布设6类网线改善老化和混乱的布线。

	五
	数据安全中心
	　
	　
	　

	　
	数据库审计机及安防集成
	1
	项
	外网按二级等保要求完成安全控制，并开展网络安全测评。


3.运维服务。信息如下：
（1）运维服务续保涉及项目

此次项目续保《福建省龙岩市古田会议旧址群森林火险区综合治理工程项目中的林火视频监测系统项目》和《龙岩市林业局九龙江上游流域森林火灾高风险区综合治理项目防火视频监控系统项目》2个项目合计高空监控点位26个，《龙岩市林业局龙岩市汀江中下游流域森林火灾高风险区综合治理项目森林防火指挥平台项目》和《龙岩市林业局九龙江上游流域森林火灾高风险区综合治理项目火源管理卡口项目》2个项目合计火源管理卡口点位37个。如下表：
	序号
	项目名称
	到期时间

	1
	福建省龙岩市古田会议旧址群森林火险区综合治理工程项目中的林火视频监测系统项目
	2022年

	2
	龙岩市林业局龙岩市汀江中下游流域森林火灾高风险区综合治理项目森林防火指挥平台项目
	2022年

	3
	龙岩市林业局九龙江上游流域森林火灾高风险区综合治理项目防火视频监控系统项目
	2025年1月

	4
	龙岩市林业局九龙江上游流域森林火灾高风险区综合治理项目火源管理卡口项目
	2025年1月


因不同项目建设周期不同，其中部分设备使用年限较久，存在无法运行的情况，且不具有维修价值。本次需恢复和保障原有项目继续正常运行3年，以维修和更换设备的方式进行维保保障。
（2）点位情况

1）《福建省龙岩市古田会议旧址群森林火险区综合治理工程项目中的林火视频监测系统项目》前端共计11台中载云台和11台球机，点位明细如下：
	序号
	位置
	经度
	纬度
	备注

	1
	上杭古田镇
	116.816804
	25.227886
	

	2
	上杭古田吊钟岩
	116.747401
	25.168748
	

	3
	上杭蛟洋华家
	116.646112
	25.187931
	

	4
	上杭蛟洋崇头
	116.730237
	25.201003
	

	5
	上杭步云蛟潭
	116.871511
	25.346447
	

	6
	上杭步云虎园
	116.876142
	25.296902
	

	7
	连城莒溪池家山
	116.913979
	25.384121
	

	8
	连城新泉联溪
	116.646327
	25.399694
	

	9
	连城庙前水北
	116.678365
	25.341583
	

	10
	新罗大池秀东
	116.814985
	25.139048
	

	11
	新罗云顶茶园
	116.899429
	25.174844
	


2）《龙岩市林业局九龙江上游流域森林火灾高风险区综合治理项目防火视频监控系统项目》前端共计6台重载云台、9台中载云台和15台球机，点位明细如下：

	序号
	位置
	经度
	纬度
	备注

	12
	漳平吾祠乡
	117.641656
	25.599446
	

	13
	漳平永福箭竹坪
	117.429981
	25.154631
	

	14
	漳平官田乡
	117.461612
	25.059272
	

	15
	漳平永福赤水
	117.373711
	25.006761
	

	16
	漳平和平仁隔山
	117.464171
	25.366068
	

	17
	漳平红尖山
	117.186918
	25.064711
	

	18
	漳平西园
	117.368513
	25.333991
	

	19
	漳平新桥镇
	117.509629
	25.592352
	

	20
	漳平溪南
	117.573932
	25.402883
	

	21
	漳平双洋镇
	117.357598
	25.613502
	

	22
	新罗江山坑柄
	116.949942
	25.160193
	

	23
	新罗适中洋东
	117.107618
	24.923217
	

	24
	新罗红坊
	116.963399
	25.033684
	

	25
	新罗苏坂美山
	117.259114
	25.317484
	

	26
	新罗白沙营盘山
	117.229871
	25.384193
	


3）《龙岩市林业局龙岩市汀江中下游流域森林火灾高风险区综合治理项目森林防火指挥平台项目》和《龙岩市林业局九龙江上游流域森林火灾高风险区综合治理项目火源管理卡口项目》前端共计37套森林防火卡口监控，点位明细如下：

	序号
	位置
	经度
	纬度

	1
	永定区林业总公司森林体验基地入口
	116.4456
	24.4254

	2
	永定区凤山公园东门
	116.4358
	24.4338

	3
	永定区凤山公园北门
	116.4357
	24.4400

	4
	下洋镇初溪土楼群观景台
	116.5401
	24.335

	5
	湖坑镇洪坑村大平顶入口
	116.9602
	24.6506

	6
	高陂镇大坑（矿区及坟墓集中区）
	116.5352
	24.5721

	7
	湖雷镇高石火灾多发地进山入口
	116.5206
	24.4816

	8
	石壁坑管护站仙岽顶三叉路口
	116.56523
	24.33302

	9
	黄龙管护站黄龙至管护站路口
	116.56258
	24.34199

	10
	杨山管护站三溪点至平和路口
	116.54396
	24.23306

	11
	初溪管护站壮黄山至石壁坑交界处
	116.55087
	24.34148

	12
	檀树坪管护站洽溪至广东下洋交界处
	116.50306
	24.30187

	13
	武平县礤角水库
	116.424
	25.616

	14
	武平县西山入口
	116.350
	25.520

	15
	武平县石陂坑
	116.717
	25.522

	16
	武平县三角埔
	116.735
	25.315

	17
	武平县千鹭湖
	116.541
	25.315

	18
	南坊场麻坝管护站
	115.5814 
	25.1415 

	19
	南坊场桂坑管护站
	115.5334 
	25.1216 

	20
	南坊场滩头坝管护站
	115.5230 
	25.111 

	21
	南坊场黄金寨管护站
	115.5449 
	25.1057 

	22
	南坊场桂坑货场
	115.5114 
	25.1145 

	23
	五一山羊工区路口
	117.2716
	25.1317

	24
	五一石目坑路口
	117.2844
	25.825

	25
	五一潭露护林点  
	117.257
	25.18

	26
	永福镇同春村 
	117.2332
	25.1038

	27
	拱桥镇梧地村  
	117.2053
	25.1534

	28
	芦芝镇圆潭村
	117.314
	25.1712

	29
	和平镇和春村
	117.2429
	25.2058

	30
	双洋镇溪口村
	117.2215
	25.3422

	31
	西园镇钟秀村
	117.212
	25.2005

	32
	新桥镇珍坂村
	117.2945
	25.342

	33
	溪南镇下林村
	117.3434
	25.2219

	34
	象湖镇杨美村
	117.3858
	25.2613

	35
	灵地乡灵地村
	117.3522
	25.3612

	36
	南洋镇暖州村
	117.2208
	25.2324

	37
	官田乡和坑村
	117.2839
	25.0022


（3）维保要求
本次续保项目26台重载云台和中载云台损坏的，优先通过维修的方式进行保障，如无法维修需通过新购中载云台更换，中载云台的设备参数须满足本次技术规范要求（详见技术和服务要求的（四）前端视频系统）。由服务提供商对后续故障设备自行维修或者购买新设备，新购与更换的设备参数须满足本次技术规范书中的参数要求。

37套森林防火卡口监控维保，优先通过维修的方式进行保障，如无法维修需通过购买新设备，所购买的设备参数不低于原有设备的参数。

此次续保服务项目包含3年的设备费用、杆塔租费（或自建杆塔费用）、链路费、软件开发、软件对接、流量卡、电费、人工、材料、税金等满足维保要求所需的一切费用，采购方不再增加任何费用。

杆塔使用和链路部分，杆塔使用和链路租赁需要求提供该资源的产权方3年使用授权及承诺函，确保正常使用服务直至服务期结束。

二、技术和服务要求

★（一）采购清单、技术参数及要求

	序号
	设备及软件名称
	主要性能指标
	数量
	单位
	说明

	（一）
	森林防火预警监测应用平台系统

	1
	火险预警
	1．火险等级发布：根据信息数据库和气象条件等要素建立火险等级分级模型，支持乡镇级火险预测等级和火险等级发布。
2．火险热点：支持提供历史两天及未来两天火险预警信息，展示火险等级分布专题图及高风险地区预警信息列表，将预测的极高火险区域形成巡护热点区域，同步形成巡护热点列表，地图显示巡护热点分布情况，支持热点详情查看。
3．热点统计：支持按照火险热点列表和各级别行政区划进行查看，支持总体火险热点数量统计、各级火险热点占比统计。

4．热点分析：支持火险热点信息的图表模式分析、火险重点区域图表分析、热点分布数据详情分析等。

5．任务派单：支持将护林员日常巡护与巡护热点进行联动，支持针对不同的火险等级批量派发巡护任务，可选择不同等级的火险热点批量派发任务对巡护热点周边对应区域的护林员派发巡护任务，设置巡护时长和热点巡护时间等；同时支持对单个重点火险热点派发巡护任务，通过对热点的分析，获取热点周边护林员分布情况数据；再派发巡护任务至指定的护林员。
6．任务反馈：支持任务派单的反馈的信息内容统计展示。
	1
	套
	

	2
	火情监测
	1．卫星遥感火情监测
系统支持呈现卫星火点监测数据，提供不低于10分钟/次高时间分辨率的火点监测数据。静止卫星最低时延10分钟，最大时延20分钟。在报警事件中，事件维度包含：时间、地点、数据来源等，对事件进行展示。
支持卫星遥感监测火情数据动态显示；包括火情发生时间、位置、经纬度等；地图同步显示火点位置。
点击地图火点分布，可递进显示火情数据，定位火情的具体位置，同时显示火情的详细信息；显示发现火情卫星信息。
支持火情历史数据按照日期查询。
2．雷达监测告警
数据录入展示：开放多普勒雷达告警录入界面，由相关单位完成数据录入，并对该报警信息进行预警及展示。
3．视频对接
视频级联：基于视频通用标准协议（GB/T28181）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制，实现与省平台的对接。
视频管理
视频预览：展示视频监控列表，支持切换查看可见光/热成像视频；地图显示视频监控位置分布。
实现可见光、热成像视频实时预览，监控列表以树形结构展示，支持分屏预览，可选择单屏、四屏、九屏、十六屏、全屏的视频预览。
云台控制：点击具体监控设备，展开设备详细信息；包括监控画面和操作界面；点击监控云台控制按钮，实现镜头变焦、调距、转向等。
5.支持前端监控设备向上、下、左、右、左上、左下、右上、右下等八方向转动的控制功能，支持云台变倍、变焦控制。

6.录像回放：支持监控画面历史查询；支持历史监控画面倍速查看，支持2 倍、4 倍、8 倍等多种倍速播放；支持通过设置预置点位形成视频监控巡航规划。
7.实现按摄像机位置、按日期时间查询日常录像的点播功能，实现按时间段下载录像片段及抓图功能。
图片查看，支持前端监控设备拍摄画面查看。
	1
	套
	

	3
	防火监测一张图
	1．火情监测预警
火险预警查看：支持接入热成像火情预警信息，支持预警信息声音提醒，支持查看报警设备的实时视频，支持录像回放以及火情抓拍图片查看。点击火情信息，显示火情信息列表，默认展示当前日期前一个月的火情信息，可自定义时间段或火情关键字地区查询
点击定位可地图显示火点位置，点击火点可查看火情详细信息；包括起火地点、报警来源、经纬度、发现时间、上报的现场图片等。
火情填报：支持对接巡护上报的火情信息，支持人工接警火情的手动录入。
火情上报：支持通过Web端人工上报火情。
2．火情研判
火情研判派发：支持对火情进行研判，支持研判后下发任务到APP或短信，支持对火情处置结果进行审核。
火情推送：支持火情信息自动推送到手机APP或短信。
火场态势：默认显示火点周边五千米内的物资分布，可手动输入半径范围进行选择查询，物资包括护林员、防火站点、防火隔离带、取水点、扑火队伍、重点防火对象、防火物资库、视频监控点、防火瞭望塔、因子采集站等信息。
3．火情档案
火情档案查看：支持查看火情档案，支持按照起火地点、起火时间、发现时间、扑灭时间、起火原因、火场燃烧情况、扑救情况、过火面积、损失情况、火场图片等信息进行存档，系统提供模糊查询火灾信息，提供对历史火情的查询，可按照预警来源、是否火情、预警时间进行查询。支持导出火情统计报表。
视频联动：可通过火点自定义范围查询周边视频并进行视频播放，播放视频时，视频画面自动转向火点方向。
地图标注：支持在防火一张图上进行临时标注，指挥员可以在当前地图中进行行军态势标绘，包含箭头、线、面等元素；支持选取不同颜色、不同宽度、透明度进行标绘。
日志查看：支持信息及流程处理日志查看、统计、查询和输出。
	1
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	4
	基础能力底座
	1．统一用户认证
访问用户管理：基于统一认证，管理系统用户信息，包括头像、性别、出生日期、政治面貌、联系方式、联系地址、所属行政区划、所属组织机构及职务等；系统统一分配账号及密码，赋予用户系统的登录权限。
组织架构管理：支持管理部门组织架构，支持根据行政区划建立相对应的部门组织架构，支持数据权限分级管理。
角色权限管理：对用户权限进行管理维护，支持添加、修改、删除角色，为角色分配系统菜单权限，并设置角色的数据权限范围。
用户日志管理：实时记录用户的操作记录，包含系统登录、业务操作、操作异常等的详细信息。支持浏览查询日志记录，可查询内容包含操作时间、详细内容，并在出现异常情况时发出报警信息。
2．统一信息维护
内容管理：对平台内的协议信息、移动端系统权限信息、使用教程等信息进行统一维护管理。
信息发布：对平台内的协议信息、移动端系统权限信息、使用教程等信息进行统一发布。
3．统一消息推送
消息模板管理：支持设置消息内容模板，支持设置模板主体、占位符，以及其他一些消息属性组成，支持通过占位符填充模板中的动态化内容。
推送机制管理：根据需要选择不同的消息发送渠道，通过一套模板满足至少四种消息发送渠道：web消息中心推送、移动推送、短信推送、语音推送。
短信服务：支持为用户提供消息通知及预警的短信服务。
语音服务：支持为用户提供消息通知及预警的语音服务。
4．帮助中心
帮助中心管理：实现业务端操作指引等内容的上传、修改、发布等功能，支持通过统一帮助中心实现全量业务系统帮助支持内容的集中管理。
	1
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	5
	防火巡查APP
	1．火情管理
火情处置：接收火情信息，进行火情签收、处置、反馈。
火情联动：可查看火情关联的摄像机。
2．护林员管理
签到应用：支持在手机APP输入文字和图片以及选择定位进行日常的签到操作。
巡护应用：支持在手机APP进行日常的巡护操作包括开始与结束；支持查看任务列表，任务详情，完成任务反馈的填报；支持在手机APP查看历史巡护的任务统计与查看。
上报应用：支持在手机APP按照相关内容进行上报填写，并且可查看上报的记录与反馈的内容。
3．路径导航：基于地图展示火情和摄像机的点位信息，支持调用打开第三方导航软件进行路径导航。
4．视频查看：支持查看权限内的视频信息，支持云台控制、视频对接等功能。
	1
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	系统数据库建设
	1．数据采集与梳理
数据采集：平台建设初期，提供通过各种手段、各种渠道，获取采集各类数据资源的处理。通过数据库、人工处理、文件、API、流媒体等方式把各类森林防火业务数据、空间数据、基础资源数据、基础地理数据进行数据抽取、数据转换、数据加载到本平台数据库。
数据清洗：通过建立唯一性规则、完整性规则、合法性规则、权威性规则，对业务数据中不符合标准规范或者无效的数据进行处理，可进行清洗转换后入库，也可以选择放弃数据。
数据转换：完成统一的数据接入功能，将复杂、多样的外部关联部门业务系统、林业局业务信息系统、各部门单位的数据接入到数据库中，方便后续的数据治理、融合和交换共享，为“应用层”提供可靠的数据源。
数据接入：支持配置数据库连接，并进行连接测试。支持连接的数据库包括但不限于：Oracle、MySQL、SQLServer、MariaDB、PostgreSQL等。
2．数据库建设
数据建库：具体包括森林防火物资库分布矢量（点）；森林易燃物分级矢量（面）；森林阻隔带分级矢量（面）；分乡镇当日主要气象因子库（面）；分乡镇社情监测库；分乡镇风险人员监测库；火险警报数据库（数据来源、乡村、坐标、地面反馈结果、火情编码（根据地面反馈，发生火情且多个来源编同一个代码））；灾后调查矢量数据；行政区域矢量（到村级，面）；非林区火源屏蔽区矢量（面）。
数据存储管理：提供分布式结构化、非结构化数据存储，作为系统的数据源。
数据检索：提供对数据、数据表、字段、融合流程、数据服务、数据标准的快速检索查询功能，以便快速定位数据资产，了解资产详情。
3.数据展示：支持数据库图层在防火监测一张图中的展示，支持叠加展示，支持多期数据的卷轴对比，多屏对比，支持矢量数据的行政区划的下钻和上钻，支持联动行政区划进行数据统计和展示；
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	火险等级分级模型
	火险等级
根据历史火点信息数据库、可燃物载量数据、可燃物含水率数据、和气象预报数据等要素建立火险等级分级模型，支持公里级火险预测等级和火险等级发布。
1.火险等级分级模型
建立适合龙岩市森林火灾风险等级（火灾发生概率）预测模型，提升龙岩市不同火险区风险判别的准确性；输出龙岩市不同时间尺度（小时级、每日、每月、季节、年）的森林火险分布图。
模型构建：
实现涵盖龙岩市历史10年火点信息数据、土地利用类型数据、植被生长指数数据、可燃物载量数据、可燃物含水率数据和气象预报数据等要素建立的综合火险预测模型，支持模型精度验证、模型优化、模型参数设定、模型调用、模型库扩展等。
森林火灾风险模校验：
1）基于综合火险预测模型研究森林火灾发生与气象、地理要素、植被/可燃物、社会经济因子的相关性并构建基于显著因子的森林火灾发生概率； 
2）研发的森林火灾风险软件建模数据预测准确率达到85%以上，独立数据预测准确率不低于70%。
2.火险预测等级
结合地理信息系统及3D计算机技术，基于森林火灾发生概率模型建立不同时间尺度的森林山火风险时间与空间分布图。建立森林火灾风险预测系统一套，可视化龙岩森林火灾风险时空分布，实现时间分辨率：未来72小时逐3小时、空间分辨率5km*5km的网格化山火风险预测。
3.火险等级发布
支持根据火险评估结果，对龙岩市各乡镇的火险等级进行发布，并通过Web端和移动端应用进行推送，同时根据火险等级的变化，提供相应的防火建议和措施。
	1
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	卫星遥感火点监测服务
	卫星遥感火点监测服务：系统提供三年卫星遥感火点监测服务，具体包括：
1.提供 10 分钟/次火点监测数据。
2.静止卫星最低时延 10 分钟，最大时延 20 分钟。
3.包含 2颗静止卫星(如：日本葵花8号、中国风云四号A星等)和9 颗极轨卫星(如：风云三号系列、NPP、MODIS 等)。
4.在报警事件中，事件维度包含:时间、地点、数据来源等，对事件进行展示。
	1
	项
	

	（二）
	防火监测数据集成与网络安全提升设备

	1
	云存储服务器
	1.4U 24盘位/3个SAS3.0接口/冗余电源/支持SATA、SAS/两颗64位多核处理器/64GB缓存/6个千兆数据网口/24块8T企业级IoT硬盘/支持集群扩展及网络raid。

2.节省云盘服务器，实现云盘相关功能，支持动态业务库功能，提供云盘文件（夹）的管理，支持文件（夹）的增加、删除、查询、预览、分享、权限控制；

3.云盘提供级联功能，满足多级用户对文件管理的需求；云盘高效的基础服务接口对外提供数据的采集、检索、共享等应用，更好地为应用系统提供支撑。

4. 支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。须提供第三方检验检测机构出具的有效的检验检测报告复印件（带“CMA” 标识）。

5. 当对象存储使用数据资源池写满后，可对数据资源池进行扩容；数据资源池扩容完成后，可对对象桶进行容量扩容或创建新的桶提供业务。须提供第三方检验检测机构出具的有效的检验检测报告复印件（带“CMA” 标识）。
	1
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	2
	数据中心交换机
	1、交换容量≥1.36Tbps，整机转发性能≥577Mpps；

2、固化千兆光口≥20个，千兆Combo口≥8，万兆光口≥8个；额外提供扩展槽位≥1个；

3、高度≤1U，支持可插拔冗余双电源，实配2个电源；

4、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作；

5、为节能环保考虑，要求设备最大功耗90W；
	1
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	3
	数据库服务器
	1. CPU配置2颗4214R，核数≥12核，主频≥2.4GHz；
2. 内存配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
3. 硬盘配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘,2块 480G SSD硬盘，2块4T 7.2K SATA硬盘，配置8个硬盘插槽；
4. 配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10；
5. 最大可支持6个PCIE扩展插槽；
6. 配置2个千兆电口，2个万兆光口；
7. 配置550W冗余电源；
	1
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	4
	下一代防火墙
	网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥600M，全威胁吞吐量≥450M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万，IPSec VPN 最大接入数≥300，IPSec  VPN吞吐量≥270M。规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2千兆光口SFP。
2.产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改。
3.产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。
4.产品支持高级威胁事件分析，并展示热点事件详情，如全网威胁情报、高级黑客、持续性攻击、网站存在后门（webshell）、黑链、感染流行僵尸网络、大面积病毒感染、外发攻击等，并将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警。
5.产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。
6.产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。
7.产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。
8.产品支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果。须提供具备“CMA”资质的第三方检验检测机构出具的有效的检验检测报告复印件
9.产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。
	1
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	5
	网页防护系统
	1.网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥600M，全威胁吞吐量≥450M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万，IPSec VPN 最大接入数≥300，IPSec  VPN吞吐量≥270M。硬件参数：规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2千兆光口SFP。
2.设备具备独立的WEB应用防护识别库，特征总数在3500条以上。
3.支持上传文件类型识别，防止文件后缀名修改绕过攻防护，支持ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传动作进行识别和过滤，并对服务器已经被植入webshell后门之后的通信动作进行识别和阻断。
4.内置WEB扫描功能，支持设置扫描请求超时时间、最大重试次数、最大线程数、最长扫描时间、扫描最大文件等限制，支持扫描WEB站点SQL注入、Struts2命令执行、webDav安全配置、DOM跨站脚本、WordPress多重跨站脚本等漏洞威胁；
5.支持Windows和Linux系统下网页防篡改功能（须提供有效的功能截图佐证）
6.支持针对网站的漏洞恶意扫描进行防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护。
7.支持FTP弱口令检测、WEB登陆弱口令检测、WEB登陆明文检测、口令暴力破解防护。
8.产品支持对请求报文头的X-Forward-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。
9.产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。
10.产品支持勒索病毒检测与防御功能。
	1
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	6
	数据库审计
	1.最大硬件吞吐量≥4Gbps，最大纯数据库流量≥800Mb/s，数据库实例个数≥50个，SQL处理性能≥50000条SQL/s，日志检索性能≥1000000条/秒。规格：2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥2T SATA，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+，提供3年硬件质保、软件升级服务。
2.支持旁路镜像模式部署，支持多点联合部署，支持集中管理；数据库审计产品可集中管理多台审计设备审计事件的存储、分析，实现统一采集数据、统一配置、统一报表、统一查询，支持旁路主动发rest包阻断技术，可灵活针对IP、端口、业务系统做精准阻断。
3.支持Oracle数据库、SQL-Server数据库、DB2数据库、MySQL数据库、informix数据库、达梦数据库、人大金仓数据库等业界主流数据库审计，支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作。
4.支持数据库审计SQL模版，支持自动基线学习数据库语义语法，并支持提取参数自动生成SQL模板，可以减少审计日志的重复写入和节省磁盘的存储空间。
5.为保障数据库安全，内置SQL安全规则（须提供有效的功能截图佐证）。
6.支持新型SQL模板快速发现威胁，通过新增的SQL模式串趋势快速分析来自外部的攻击威胁，分析维度包括 新型SQL模板增长趋势、时间轴、导出报表、源IP、业务系统、SQL模板。
7.支持设置和分析正常访问和异常访问视图、数据库泄密分析、图形化泄密轨迹分析、数据窃取、数据库风险、外发数据人员、受攻击业务系统、风险总次数这几个维度实时监控内网数据威胁态势并且提供交互式分析视图帮助企业快速溯源
8.支持自定义报表拖拽功能可以随意拖拽用户预期的统计报表，帮助用户提升通过高级选项筛选报表的可读性，更方便达到预期效果。
9.为保障数据可靠性及灾备，支持自动将数据同步到外部备份，支持数据到磁盘柜、RAID阵列卡，支持针对原始数据实现事物重做，来保障数据的灾备。
	1
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	7
	杀毒软件
	1.管理平台采用软件包方式提供安装，安装后其中必须具备终端管理、终端病毒查杀、文件实时监控防护、东西向访问微隔离、暴力破解检测响应、设备联动响应等功能组件，保障平台的扩展性和兼容性。
2.产品是软件形态，包含管理平台和终端Agent软件，管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统，Agent软件支持32位和64位的Windows系统和64位的Linux系统。提供至少5个服务器端授权80个PC端授权;提供设备质保3年，软件升级3年。
3.采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能，含三年升级许可。
4.产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付。
5.单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件。
6.具备自研的基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种。
7.通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备、虚拟化等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整EDR的资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦。
8.具备自研的基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种。
9.支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。
10.提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。（须提供有效的功能截图佐证）
11.产品应支持多维度检测-基于人工智能的检测引擎，具备无特征检测技术。
	1
	套
	

	8
	精密空调
	1.工作方式：风冷  恒温恒湿机组；
2.送风方式：上前送风，自带一体化风帽；
3.机组全年能效比应为一级能效（AEER≥4.0）；
4.电气性能：输入电压允许波动范围：≤380V±10%，频率：≤50HZ±2HZ，电源相数：三相；
5.温湿度范围：温度调节范围：+20℃~+30℃，温度调节精度：±2℃ 温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：30%~70%RH，湿度调节精度：≤5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号；
6.单台总冷量：≥7.5KW；送风量：≥2300 m3/h；
7.室内风机：标配EC风机，并采用直联式结构；
8.压缩机：需设置于空调室内机内部，应采用变频全封闭压缩机，可根据负载动态调节转速；
9.膨胀阀：为保证制冷剂节流装置的精确性，应采用电子膨胀阀；
10.冷凝器：应采用无级全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。室外风机为避免长期运行变形、老化，风机叶片应优先采用全金属材质；应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件；
11.加湿量：≥3kg/h；13. 加热量≥3kw；
12.控制功能：配置7英寸及以上彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态、温湿度变化曲线，并能储存并显示不少于500条历史告警信息；
13.具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离，免费提供通讯协议；
	1
	台
	

	9
	蓄电池
	1、规格容量：额定电压12V，额定容量100AH；
2、螺栓：M8；
3、气密性：气密性完好，能承受≥55Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形；须提供第三方检验检测机构出具的有效的检验检测报告复印件（带“CMA” 标识）。
	16
	节
	

	10
	机房环境监测系统
	1.通过在机房区域安装温湿度传感器，并实时客观检测机房区温湿度值，一旦越限及时通知报警。
2.通过在机房区域安装烟雾探测器，实现烟雾传感器数据的接入，实时检测机房区消防状况
3.含智能管理主机，浪涌（冲击）抗扰度达到A级；射频场感应的传导骚扰抗扰度达到A级；
	1
	套
	

	11
	PDU
	1.机架式PDU 8位 10A
	8
	个
	

	12
	防火门
	1.采用优质电解镀锌板，内腹填实耐温阻燃隔温材料，表面采用静电喷塑处理，尺寸符合实际需求且拆除原有旧门。
	1
	个
	

	13
	机房布线整改
	1.优化市林业局网络布线，采用结构化布线标准，确保线缆长度最短且布局合理。选择符合标准的线缆，确保传输速度和稳定性。线缆按照标准穿管、扎带固定，保持整齐，并做好标识和记录。‌
	1
	项
	

	14
	二级等保测评与咨询
	1.提供等保咨询和定级备案，编制和整理定级备案材料，包括备案表、定级报告、主管部门审批意见等，并组织等保专家对系统进行定级评审。按照国家网络安全等级保护标准以及被测单位的信息安全管理现状和信息安全管理需求，协助被测单位修订信息安全管理体系及文档。
2. 针对本次上线系统：依据《GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《GB/T 28448-2019 信息安全技术网络安全等级保护测评要求》的条款要求，逐一对信息系统的安全保护等级进行测评。

3.测评过程中另外增加的设施设备包含在本项目中，项目业主不再增加投入，中标人需提供通过等保测评的承诺函。
	1
	项
	

	（三）
	防火监测后端展示设备

	1
	P1.5小间距LED全彩屏
	尺寸:长≥3.0米*高≥1.9米

像素结构：1R1G1B三合一封装方式：SMD像素间距：<=1.5625mm像素密度：>=409600点/㎡封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：600 cd/㎡色温：3000-10000 K可调可视角：160°(H)/160°(V)对比度：3000：1色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内亮度均匀性：≥ 97％ 
	1
	套
	

	2
	发送卡
	1.输入：HDMI 1.41、DVI1、USB2；输出：HDMI1、网口RJ458、Audio OUT1、3D OUT1

2. 支持多种分辨率视频信号自适应接入。

3. 支持灰度0-16bit调节，支持刷新率1920Hz—7680Hz调节，支持将输入信号转成60Hz的信号输出。  
4. 支持发送卡信号预览，实现HDMI环出信号预览功能。5. 可通过客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。

6. 发送卡带载520万像素。
	1
	套
	

	3
	拼接控制器
	1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。≥4 HDMI输入，≥8 HDMI输出。

2. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。

3. 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。

4. 支持通过IE浏览器进行网络模式设置；支持通过客户端软件设置输出多种分辨率。
	1
	台
	

	4
	钢结构支架及包边
	1.适用于前维护产品；贴着墙安装；屏表面离后墙15cm以内；

2.钢结构：钢架构件（含接合板）采用 Q235B 钢制；
3.焊条：手工焊： Q235 连接用 E43 系列焊条；自动焊： Q235 连接用 H08 系列焊条；
4.大屏周边铝塑板包边。
	1
	套
	

	5
	智能安全控电箱
	1.通过调节自动/手动/锁定开关可切换式、手动模式和锁定模式;

2.4天线科学布局信号更强覆盖更广：外置2根2.4GHz单频天线和2根5GHz单频天线；

3.可在设备液晶显示屏扫描二维码绑定及控制设备，设备液晶显示屏显示使用单位名称及财产编号；

4.设备集成≥4.3寸触控显示器，显示器可显示温度、湿度的检测和报警、烟雾报警、漏电报警、功率、三相电的电压及电流；

5.自动合闸（无需人工，自动分闸合闸保护器报警跳闸后，一定时间间隔(如：第1次30S，第2次60S，第3-50次120S)后，检测故障排除后自动重合闸通电）；

6.多频合一，智能选择：设备采用多频合一技术，将2.4GHz、5GHz多个频段合并为1个共同的SSID，使用相同的配置。可以根据终端实时上网速率，自动适配更优的信号，智能为用户选择网速更高，干扰更少的上网频段。充分发挥多频段优势，智能优化用户体验；

7.设备具有灭火装置：灭火装置在接通启动信号后应能正常喷射。在喷射期间，喷口处应无明火或火星，喷射期间或喷射后应无残渣外溢。喷射结束后，外壳不应出现变形、烧穿或壳体表面引燃等现象；                                                                                                                                        
	1
	台
	

	6
	大屏控制一体机
	1. CPU：≥i5-12400，主频≥2.5G。
2. 内存：≥16GB DDR4内存，具备良好的拓展性，支持扩展到32GB以上。
3. 硬盘：≥1个1TB SATA HDD硬盘。
4.2G独立显卡。

5. 端口： USB接口≥6个，PCI-E3.0插槽≥1个，音频接口≥2组（后置1个Line in接口、1个OUT接口、1个MIC接口。前置1个MIC接口、1个耳机接口），内存槽≥2个（可拓展接入4G、8G、16G、32G的内存条）。HDD硬盘槽位≥1个。
6. 声卡网卡：集成声卡，≥1个RJ45 10M、100M、1000M自适应以太网口。
7.支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统等系统安装，支持上述双系统、三系统、四系统安装。
8. 支持全屏和自定义录屏，自定义录屏支持区域调整，支持录制为指 定格式的视频，可对设定区域进行录制、暂停、停止，录制完成后可进行查看。支持对视频录制格式、帧率、码流及分辨率设置，支持对录制鼠标的设置。
9. 支持硬件信息检测，对电脑关键硬件信息进行读取并判断是否运行正常，支持检测后系统优化，对当前系统中的内存和运行中产生的垃圾进行检测和优化。支持搜集系统日志，并对日志进行打包导出。支持远程开关机，远程唤醒。
10. 电源：额定功率≥230W高效节能电源。
11. 显示器：≥23.8英寸显示屏，分辨率≥1920*1080，刷新率≥60Hz。
12. 机箱：≤11L标准立式机箱，支持扩展机箱风扇进行散热。
13. 键盘鼠标：USB防水抗菌键盘，USB防尘光电鼠标。
	3
	台
	

	7
	无线投屏器
	含1个无线投屏器及1个无线接收盒。

1、无线投屏器：配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行；接口：USB；分辨率：≥1080P；帧率：≥30fps；传输延迟：< 200 ms；支持鼠标模式回传 （Windows，Mac）；WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI；无线速率：> 400 Mbps。

2、无线接收盒：主控：≥ Cortex-A17 ，1.8 Ghz，≥ 2G DDR3；存储空间：≥8G ；接口：≥HDMI out ×1，USB×2，RJ45×1；支持分辨率：720P/1080P/2K/4K；支持比例：4:3,16:9 ；WIFI 类型：2.4G/5G 双频；无线传输协议无线速率：≥ 200 Mbps *2 。
	1
	台
	

	8
	服务器机柜
	1、尺寸≥600mm*1000mm*2000mm； 
2、含层板三块，8位10APDU一个，螺丝40套；

3、板材厚度：镀铝锌板方孔条≥2.0mm，镀铝锌板安装梁≥1.5mm，冷轧钢板柜体≥1.2mm。
	1
	台
	

	9
	98寸交互一体机
	1. 98寸LED液晶A规屏，显示比例16:9 

2. 屏幕亮度≥500cd/m²，对比度≥6000：1，色彩度：10bit 1.07B，色彩饱和度：≥92%，可视角度：垂直上下≥178°，水平左右≥178°。）

3. 支持Window和Android双系统运行，可一键切换到备份系统；前置物理按键配置功能。 

4. 设备需支持双网口网络交换的功能，实现交换机功能。

5. Android8.0及以上版本，内存≥3GB，存储空间≥8GB。
	1
	台
	

	10
	融屏软件
	1、分级管理：层级管理，≥4个子账号；2、融屏宣传：节目宣传管理，支持图片、视频等各种节目类型编辑 ，融屏设备管理；3、活动模板库：海量活动模板一键引用，系统提供丰富模板，覆盖多种主题、多种类型模板资源，精品活动环节设计，即拿即用；每周更新1个活动模板；4、资料存储：活动等数据的云端加密存储（300G）。
	1
	套
	

	11
	电视墙装饰
	1.拆除铝扣板；
2.75轻钢龙骨护墙（75mm龙骨，15厘阻燃）；
3.异形展示墙、叠坎、灯槽（15厘阻燃板基层，中纤板面）；
4.彩色烤漆饰面（含线条、异形叠坎、异形灯槽）（环保水性漆）；
5.含广告与灯具等宣传栏、公告栏。
	21
	M2
	

	12
	音箱
	1．采用8只3寸全频喇叭单元。；
2．额定功率：300W；
3．峰值功率：1200W；
	4
	只
	

	13
	支架
	1.固定面板孔位尺寸（长＊宽）：140mm*65mm；箱体固定面板孔位尺寸（长＊宽）： 128mm*70mm
	4
	只
	

	14
	专业功放
	1．输出功率：立体声＠8Ω：200Wx2；立体声＠4Ω：400Wx2；2．输入灵敏度：2.2dBu（1V）；
	1
	台
	

	15
	返音天花喇叭
	1.额定功率：100W；2.峰值功率：400W；3.阻抗：8Ω；4.灵敏度(1W/1M)：92dB；5.最大声压级（额定/峰值）：112dB/118dB；6.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz；7.喇叭单元：6.5" x 1    1.5" x 1；
	2
	只
	

	16
	吸音材料
	1.根据411会议室现场环境增加吸音软包或者吸音板、减轻会场回音问题
	1
	批
	

	17
	旧综合布线拆除
	1.规划所旧综合布线拆除，清除杂乱布线以及墙钉
	1
	项
	

	18
	桥架建设
	1.根据规划所实际需求，架设100*100主干桥架
	1
	项
	

	19
	综合网络布线
	1.新建设内外网综合布线，含管材，六类线，六类面板，六类模块等；
2．所部署六类网线：导体材质：99.99%纯无氧铜；
3.所部署六类网线支持不少于6次连接的100米信道和90米链路。
4.在12个房间至少各布置1个外网和1个内网信息点。
	1
	项
	

	20
	移动数据采集终端
	1.CPU I5-13500H／内存16G／SATA硬盘1TB／显示器14寸
	2
	台
	

	21
	桌面云管理服务器
	1. 配置1颗4210R，核数≥10核，主频≥2.4GHz；
2. 配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
3. 配置4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘,2块4T 7.2K SATA硬盘，配置8个硬盘插槽；
4. 配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10；
5. 最大可支持6个PCIE扩展插槽；
6. 配置2个千兆电口，2个万兆光口；
7. 标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；
	1
	台
	

	22
	云终端
	1.CPU：Intel Jasper Lake N5095；内存≥8G；存储≥256G SSD；显示接口 HDMI x 1 + VGA x 1；USB接口 USB3.0 x 4 + USB2.0 x 2；其他接口 Type-C x 1；LAN RJ45 1000M LAN；
音频接口 1 x 2-Audio Connectors（Audio&Mic）；
2.电源 12V/4A。
3.含23.8英寸显示器，键盘鼠标套装（有线）；
	15
	套
	

	23
	云终端系统
	1. 桌面云采用云主机和云终端的硬件框架模式。服务器端为一个集硬件、软件一体化的云管理服务平台，接入端为云终端或者PC机。同时提供大数据管理平台，展示每个终端的运行信息，管理员可随时掌握终端运行情况，随时排查故障。提供数据多种保护策略，确保用户系统和数据安全可靠。提供数据灵活存储策略，使用者可从任意位置对数据进行存储、下载、分享、管理，保证办公数据的移动性。提供统一的系统和应用统一管理，如：系统损坏、系统升级、应用安装、更新数据等。提供长久稳定可靠的管理架构，减少网络依赖，规避误操作，降低硬件使用率，提升硬件效率，减少硬件损坏率。

2. 支持对模板进行分区管理和配置操作。

3. 支持在模板内创建多个系统桌面，数据分区可独立分配给指定的系统桌面或共享给模板内所有系统桌面。

4. 管理员可以以列表形式查看已接入终端的详细信息。
	15
	个
	

	24
	网络交换机
	1.性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥96Mpps；
2.接口类型：10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，1000 Base-X SFP光口≥4个；

3.支持设备虚拟化，统一IP地址管理；

4.支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN；

5.支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈；

6.支持STP/RSTP/MSTP；

7、支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射；
	2
	台
	

	25
	立式空调
	1.3P立式空调
	3
	台
	

	26
	壁挂空调
	1.大1.5P挂壁空调
	2
	台
	

	（四）
	前端视频系统

	1
	 双光谱重载云台摄像机
	1.热成像分辨率：≥640 × 512；2.可见光分辨率：1920 × 1080, 200万实时高清；3.可见光焦距：10~780 mm，光学变倍78倍；4.可见光透雾：支持光学透雾和算法透雾；5.电源输入：电源盒支持宽压输入：设备端DC48V±20%；6.工作温度和湿度：-40°C～70°C，＜90% RH；7.防护等级：IP67；8.云台支持3个MCU独立控制系统；9.具有雨刷的云台摄像机可通过手动或自动方式开启雨刷，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止；10.定位精度：≤0.001°；11.在丢包率设置为40%的网络环境下，可正常显示监视画面；12.具备防盗功能，在锁定状态下，当云台移动距离超过设定阈值时，可自动给出报警提示并上传；13.具有透雾功能，并且可设置选项，透雾等级可调；14.定位功能检验：云台支持GPS定位、北斗定位，具有远程定位功能，并支持位置信息上传；15. 温度报警功能检验：当云台壳体内部的相对湿度超过设定阈值时，可给出报警提示。
	9
	台
	

	2
	双光谱中载云台摄像机
	1.热成像分辨率：384 × 288；

2.可见光分辨率：2688 x 1520，400万实时高清；

3.可见光焦距：6-336 mm，光学变倍56倍；

4.可见光透雾功能：支持光学透雾和算法透雾；

5.外壳材质：高强度铝合金；

6.电源输入： DC36V±20%&DC48V±20%；

7.工作温度和湿度：-40 ℃~70℃，＜90% RH；

8.防护等级：IP66；

9. 支持3个MCU独立控制系统；设备支持热成像镜头磁编反馈系统；

10. 在40%的网络丢包环境中,可正常显示监视画面；

11.云台可对当前安装倾角进行检测，并可将检测结果与烟火定位功能进行参数同步；

12.当开启挡片或自动转动功能后，检测到太阳直射时，可自动挡片遮挡或自动转动到预选设定的角度；

13.具有集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项，实现烟火检测、行为分析、测温应用、雷达联动等智能应用；

14. 云台应支持电子放大功能，最大放大倍数32倍；

15. 可见光视频图像：视频图像：当监控场景内存在雾、霾、雷、云、丁达尔效应产生的光线、树枝、建筑物、水、车辆等物体时，不应触发报警；

16.热成像视频图像：当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热源时，不应触发报警。
	16
	台
	

	3
	256G存储卡
	1.TLC晶元，擦写次数≥500次；标称容量≥256GB。
2.读写速度等级：Class10，USH-1；读写速度：读≥95MB／s，写≥30MB／s；系统文件格式：FAT32。
	50
	片
	

	4
	400万黑光球机
	1.摄像机内置两个图像传感器，靶面尺寸不小于1/1.8 英寸，视频分辨率不小于 2560×1440；
2. 摄像机具有双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输出；
3. 内置 GPU 芯片，支持 35 倍光学变倍；
4. 最低照度：彩色≥0.0002 lx，黑白≥0.0001 lx；
5. 摄像机抓拍图片格式包括 JPEG、JPEG2000、BMP、PNG 及 TIF；
6. 在丢包率设置为 20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms；
7. 摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率；

8. 摄像机可对镜头前盖玻璃进行加热；
9. 设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化；
10. 具备 BDS 定位和 GPS 定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在地经纬度信息；
11. 可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度；
12. 设备可对监视画面中不小于 30 个人脸进行检测、跟踪和抓拍；
13. 水平旋转范围为 360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 14. 支持 7 路报警输入，2 路报警输出，支持 1 路音频输入和输出；
15. 设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在 0~100 可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在 0~100 可调；
16. 设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100 可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；
17. 白光灯色温为：≥3000K，红外灯光波长为：≥750nm；
18. 设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为 16:9；
19. 设备红外光利用率不小于 80%；
	25
	台
	

	5
	防火监控
塔杆建设或租赁
	1.包含建设或租用第三方已建（有）杆塔（或杆件）、相应电费等：

2.杆塔（杆件）须符合装监控设备的国家规范要求。
	3
	年
	

	6
	链路租用
	1.三年前端链路费用，带宽不小于20M。
	25
	条
	

	7
	网络存储设备
	1. 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置≥128G SSD固态硬盘，支持热插拔冗余温控调速风扇。

2. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。

3. 标配≥2个千兆网口。

4. 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；并支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持≥12GB SAS扩展口；内含≥24块4T的企业级硬盘。

5. 能接入并存储≥2048Mbps视频图像，同时转发≥2048Mbps的视频图像，同时下载≥2048Mbps的视频图像；同时回放≥600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行≥4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。

6. 支持对同一前端不同时刻，以及不同前端同一时刻，或者不同前端不同时刻的多段录像合并下载。

7. 支持≥700Mbps图片并发输入，同时≥700Mbps图片并发输出。

8. 单台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1—12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度≥4TB/10min。

9. 支持HLS协议，可通过客户端进行全帧索引回放，并支持客户端下载视频文件。

10. 存储业务模块可存放在不同容器中，一个业务模块发生故障时，不影响其他业务模块，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；设备可支持3～6个容器。

11. 当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。

12. 录像报表生成功能检验，可生成EXCEL录像报表文件，文件信息包括录像读/写状态，起始、结束时间。

13. 可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。
	2
	台
	

	8
	系统集成
	1.含市电敷设、设备安装、辅材、调试、系统培训；3年系统运维；
2.新建前端和存储设备需与龙岩市林业局新建森林防火预警应用平台实现无缝对接，实现平台统一管理。
	1
	项
	

	（五）
	运维服务

	1
	云台维护
	《福建省龙岩市古田会议旧址群森林火险区综合治理工程项目中的林火视频监测系统项目》和《龙岩市林业局九龙江上游流域森林火灾高风险区综合治理项目防火视频监控系统项目》2个项目合计高空监控点位26个。

优先通过维修的方式进行保障，如无法维修需通过购买新设备进行满足，重载和中载云台均更换为中载云台，设备参数参照：（四）前端视频系统第2项双光谱中载云台摄像机。
	26
	台
	

	2
	森林防火卡口监控维护
	《龙岩市林业局龙岩市汀江中下游流域森林火灾高风险区综合治理项目森林防火指挥平台项目》、《龙岩市林业局九龙江上游流域森林火灾高风险区综合治理项目火源管理卡口项目》2个项目合计火源管理卡口点位37个。

2.优先通过维修的方式进行保障，如无法维修需通过购买新设备进行满足，所购买的设备参数不低于原有设备的参数。
	37
	套
	

	3
	系统集成
	包含3年维保的设备费用、杆塔使用费、链路费、软件开发、软件对接、流量卡、电费、人工、材料、税金等满足续保要求所需的一切费用。
	1
	项
	


★（二）其他要求

1.本项目新增与原有项目续保视频监测共计使用51条专线链路资源，森林防火卡口监控维保采用4G网络通讯传输视频信号。投标人为基础电信运营企业的，须提供国家工业和信息化部颁发的有效的基础电信业务经营许可证复印件；投标人为非基础电信运营企业的，须提供基础电信运营企业授权相关链路使用权的有效证明材料复印件，并同时提供授权企业的基础电信业务经营许可证复印件及投标人承诺应用于本项目的《承诺函》（格式见附件）。
2.本项目在25个规划位置新增高点监控，其中上杭马尾松种子园和武平大阳管护站2个规划点位利用现有的林业瞭望塔挂载监控，网络及市电由投标方自行建设。剩余23个规划位置和前期项目续保26个位置共计49个杆塔资源，投标方可选择建设或者租赁杆塔，所建设或租赁的杆塔资源需合法且不存在争议。①若投标人杆塔资源为自有，应提供有效的杆塔资源产权证明材料复印件；②若计划新建杆塔，需提供为所建杆塔及市电产权方有效的证明材料复印件和建设场地的现场照片，照片应标识点位经纬度；③若投标人采用租赁的，投标人投标时应提供杆塔产权方出具的有效的使用授权材料复印件（格式见附件），或者投标人或投标人上级公司与杆塔资源提供方签订的有效的相关服务协议（服务协议内容包括在有效期内、允许建设和维护监控产品、有明确权责划分）复印件并承诺在签订合同之前提供有效的获得相应杆塔3年使用权的证明材料（格式见附件）。

3.为保证防火监控设备及数据传输在市电中断时能够不间断地运行，确保防火预警信息能够实时稳定的接入后端平台，要求投标方为每个监控点位提供7×24小时后备电源保障，包括但不限于配置不间断后备电源、提供应急发电保障等,投标人须提供有效的承诺函（格式见附件）。
★（三）项目建设要求

	1
	前端系统
	1.投标方在林区内自建杆塔及市电涉及用林用地审批的，应及时办理用林用地审批，在合同签订后的30个日历日内提供审批通过的相关材料，60个日历日内完成杆塔建立和设备安装，如投标方无法按要求及时完成的，采购人有权扣除履约保证金，并按合同违约处理；投标方所建杆塔需经专业设计单位设计，确保承重、风压、防雷等满足视频监控挂载的要求，同时为确保视频监控视野效果良好，自建杆塔高度应明显高于周边树木或建筑物。

2.投标方在满足设备要求后，应充分考虑各种风险因素，如货物价格、运输费用、装卸费用、安装费用、调试费用、数据迁移、税金以及满足建设要求所需的人工、设备、软件、配件、涉及相关软件授权等一切费用，采购方不再增加任何费用。

3.本次新建防火监测前端设备需保证与新建防火视频预警应用平台系统和福建省林业局视频平台无缝对接，新增存储设备与原存储设备共享存储空间，为保障防火预警安全业务持续，不得影响原有平台业务功能使用。告知后3日内仍未解决问题的扣除履约保证金，按违约处理。
	1
	项

	2
	后端系统
	1.投标方在满足设备要求后，应充分考虑各种风险因素，如货物价格、运输费用、装卸费用、安装费用、调试费用、数据迁移、税金以及满足建设要求所需的人工、设备、软件、配件、涉及相关软件授权等一切费用，采购方不再增加任何费用。

2.本次新建防火监测系统平台具备火险等级评估模型功能，基于气象数据，形成基于降雨量为主导因子的火险因子等级计算模型。具备火险评估功能，基于气象数据，生成火险等级评估报告，并支持导出。具备火险感知告警功能，分析接入的气象数据，生成分乡镇逐小时森林草原火险等级评估结果，并在出现高风险区域火险时进行报警。同时需保证与福建省林业局视频平台无缝对接。告知后3日内仍未解决问题的扣除履约保证金，按违约处理。

3.电视墙等各类装饰在施工前应充分与业主沟通，取得一致意见后开展。
	1
	项

	3
	运维服务
	1.优先通过维修的方式进行恢复和保障，如无法维修需通过购买新设备进行满足的，新设备需满足招标文件要求。

2.投标方在满足设备要求后，应充分考虑各种风险因素，如货物价格、运输费用、装卸费用、安装费用、调试费用、数据迁移、税金以及满足建设要求所需的人工、设备、软件、配件、涉及相关软件授权等一切费用，采购方不再增加任何费用。
	1
	项


